|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДАЮИ.о.директора МБОУ «Семиозерская ООШ»» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. |

АКТ

 обследования условий доступности для инвалидов, предоставляемых услуг, паспортизации МБОУ «Семиозерская ООШ»»

Комиссия по проведению обследования условий доступности для инвалидов, предоставляемых услуг, паспортизации МБОУ «Семиозерская ООШ», утверждённая приказом директора МБОУ МБОУ «Семиозерская ООШ»» (Далее по тексту Школа) от 19.09.2016 № 127-р в составе:

Председатель: Купченко Е.А.., заместитель директора Школы по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

 Пшигоцкая А.А., заместитель директора Школы по безопасности\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шабанова М.Н., социальный педагог Школы.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Брюханова Т.В., и.о.директора Школы.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Герасимова В.А., педагог Школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Провела обследование МБОУ «Семиозерская ООШ»» на предмет условий доступности для инвалидов, предоставляемых услуг МБОУ «Семиозерская ООШ»

В ходе проверки установлено следующее:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования) | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина или наличие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.ВХОДНАЯ ГРУППА** |
|  | Крыльцо или входная площадка |  | не установлен |  |
|  | высота площадки | К | не менее 220x220 см | 250х250 см |
|  | Габариты площадки: ширина\*глубина | К, О, С | наличие | 110 см |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | в наличии |
|  | Навес | К, О | наличие | в наличии |
|  | Лестница наружная |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие | - |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | - |
|  | контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | - |
|  | Поручни с двух сторон: | О | наличие | в наличии |
|  | на высоте | О, С | 90 см | 90 см |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением) | О, С | не менее 30 см | в наличии |
|  | Пандус наружный |  |  | - |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см | - |
|  | Уклон | К | Н/L - не более 1/12 | - |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см | - |
|  | Разворотные площадки: | К |  | - |
|  | внизу | не менее 150x150 см | - |
|  | промежуточная с поворотом направления движения | не менее 150x150 см | - |
|  | Поручни с двух сторон: |  |  | - |
|  | на высоте | К | 70 см | - |
|  | на высоте | О | 90 см | - |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, О | не менее 30 см | - |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие | - |
|  | Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие | - |
|  | Тамбур |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина\*ширина | К | не менее 220x180 см | 250х185 |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): |  |  | Р |
|  | ширина проема в свету | К | не менее 90 см | 90 см |
|  | высота порога наружного, внутреннего | К | не более 2,5 см | 3 см |
| **2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА** |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | 140 см |
|  | Разворотные площадки: | К | не менее 150x150 см | - |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | К, О, С, Г |  | - |
|  | для лиц с нарушением ОДА (О) расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | О | не менее 1 ед. на этаже | - |
|  | для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К | не менее 1 ед. на этаже | - |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | - |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | - |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | - |
|  | Поручни с двух сторон: | О, С | наличие | - |
|  | на высоте | О, С | 90 см | - |
|  | на высоте |  | 70 см | - |
|  | форма округлая |  | диаметр 4 см | - |
|  | горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см | - |
|  | Лифт пассажирский |  |  | - |
|  | Кабина: |  |  | - |
|  | габариты | К | не менее 140x130 см | - |
|  | ширина дверного проема | К | не менее 90 см | - |
|  | поручни | О | наличие | - |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие | - |
|  | Знак доступности | К,С | наличие | - |
|  | Пандус внутренний к лестнице № |  |  | - |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см | - |
|  | Уклон | К | H/L - не более 1/12 | - |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150x50 см | - |
|  | Поручни с двух сторон: | К, О | наличие | - |
|  | на высоте | К | 70 см | - |
|  | на высоте | О | 90 см | - |
|  | горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, С | не менее 30 см | - |
|  | Пандус переносной | К | наличие | - |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие | - |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие | - |
| **3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** |
|  | Обслуживание через окно/ресепшн № |  |  | - |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110см | - |
|  | Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90x150 см | - |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  | - |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см | - |
|  | Габариты зоны сидения, глубина |  | нс менее 120 см | - |
|  | Зона для кресла-коляски | К | не менее 150x150 см | - |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см | - |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К, О | не менее 120 см | 130 см |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см | 80 см |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  | - |
|  | Ширина х глубина | К | не менее **160x180** см | - |
|  | Место для сидения | О | наличие | - |
|  | Крючки для костылей | О | наличие | - |
| 12 | Зал (зрительный, читальный, пр.) | К, О |  | + |
|  | Доля мест для колясочников | К | **не менее 2%** |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочников | К | не менее 120 см | 120 см |
| 8 | Санузел: |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | - |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 90 см |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | - |
|  | Раковина: |  |  |  |
|  | зона у раковины для кресла- коляски (минимальная глубинах ширина) | К | не менее 120x80 см | 100х100 см |
|  | высота раковины | К | 75-85 см | 70 см |
|  | опорный поручень | О | наличие | - |
|  | Кабины: |  |  |  |
|  | количество кабин | К, О | не менее 1 ед. | 3 |
|  | ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 70 см |
|  | габариты (минимальная глубина х ширина) | К | не менее 180х165 см | 80х90 см |
|  | опорные поручни | К, О | наличие | - |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубинахширина) | К | не менее 120х80 см | 0 см |
|  | крючки для костылей | О | наличие | - |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см | - |
| **5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ** |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | - |
|  | Надписи: | С, Г | наличие | - |
|  | размещение на высоте | К, С, Г | не более 160 см | - |
|  | высота прописных букв | С | не менее 7,5 см | - |
|  | освещенность | С | наличие | - |
|  | Указатели, пиктограммы: | С | наличие | - |
|  | размещение на высоте | К, С | не более 160 см | - |
|  | высота прописных букв | С | не менее 7,5 см | - |
|  | освещенность | С | наличие | - |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: | С | наличие | - |
|  | высота размещения | С | 60-110 см |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | С | наличие | - |
|  | на кнопках управления лифта | С | наличие | - |
|  | на поручнях лестниц | С | наличие | - |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | С | наличие | - |
| **6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА** |
|  | Вход на территорию: | К, О, С | не менее 90 см | 90 см |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении |  | наличие | + |
|  | Автостоянка посетителей | К, О | не более 50 м | 50м |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не менее 10% | 0% |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К | 350x500 см | - |
|  | Размер места со специальным знаком |  |  | - |
|  | Путь к главному входу в здание: |  |  |  |
|  | ширина полосы движения | К, О | не менее 180 см | 300 см |
|  | указатели направления движения | К, О, Г | наличие | - |
|  | декоративные ограждение, выполняющее направляющую функцию | С | наличие | - |
|  | места отдыха: через 200 м | О | наличие | - |
|  | Открытая лестница: |  |  | - |
|  | поручни на высоте | О | 90 см | - |
|  | рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | С | 80 см | - |
|  | контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | - |
|  | Пандус: | К, О | наличие | - |
|  | высота подъема | К | 0,8 м | - |
|  | уклон | К, О | H/L - не более 1/12 | - |
|  | Поручни с двух сторон: |  |  | - |
|  | на высоте | К | 70 см | - |
|  | на высоте | О | 90 см | - |

Вывод: в МБОУ «Семиозерская ООШ» не обеспечены все необходимые условия для получения предоставляемых услуг в сфере образования для людей с инвалидностью. Необходимо провести работу по повышению показателей доступности МБОУ «Семиозерская ООШ».

Председатель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Купченко Е.А., заместитель директора Школы по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

 Пшигоцкая А.А., заместитель директора Школы по безопасности\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шабанова М.Н., социальный педагог Школы

 Брюханова Т.В., и.о. директора Школы.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Герасимова В.А. педагог Школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_